**Traktora specifikācija**

Riteņu traktors ar kabīni: Min. 40 ZS, būtu labi 50 ZS, traktora iegādes vērtība būs noteicošais faktors izvēlētā traktora jaudai.

Dzinējs Dīzelis

Denominācija jauda, ​​kW Min 29,4

Transmisija Mehāniska

Aizmugurējā diferenciāļa bloķētājs

Ātrumkārba Mehāniskā

Jūgvārpstas apgriezieni, apgr. Min 540/1000

Jūgvārpstas tips Neatkarīgs

Sajūga Sausā tips

Eņģes plāksnes celšanas spēks, kg. Min 700

Bremzes Disks, mitra tipa

Riteņu bāze, mm Min. 1700

Svars, kg Min 1700

Hidraulisko sūkņu veiktspēja 32+12

Degvielas tvertnes tilpums, l. Min. 38

Standarta riepas 7.5-16/12.4-2

**Aprīkojums**

1. kabīne ar sildītāju 9. Euro 5 dzinējs

2. Salona gaisa filtrs 10. Metāla keramika. sajūga disks

3. Piedziņas. krēsls 11. Divi hidraulisko izvadu pāri

4. Dzinēja kvēlsveces. 12. Kabīnes darba halogēni

5. Akseleratora manuāla vadība. 13. Mirgojoša bāka

6. Hidrauliskais Stūres pastiprinātājs 14. Priekšējo riteņu dubļu spārni

7. Vējstikla tīrītājs

8. Slapjš jūgvārpstas sajūgs

**Priekšējais pacēlājs**

Celšanas spēks Min. kg 700

Hidraulisko cilindru skaits Min. 2

Āķa veids Atvērts

Vadība Traktora sadalītājs

**Sniega tīrītājs**

Veids "Tauriņš"

Darba platums Min. 1800

Leņķa regulēšanas hidrauliskā sistēma

Aizsardzība pret atsperu triecieniem

gumijas nazis

Montāžas veids Priekšpuse lifts

Izmēru apgaismojums

**Pļāvējs**

Darba platums, mm Min. 1500

Āmuru skaits, gab. Min. 22

Ieteicams jauda, ​​ZS Min. 30

Komplektā kardāna vārpsta