Informatīvais paziņojums.

**Cenu aptauja/tirgus izpēte, Nr. RNK/2023/9**

**1**. Līguma veids: pakalpojumi.

2. Nosaukums: Projekta “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads” izstrāde.

Mērķis - Kvalitatīvu un stabilu ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana teritorijā Zosnā. Izstrādāt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības ieceri atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

**3. Projektēšanas uzdevums/Galvenie darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| 1. | Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā | ha | ~2 |
| 2. | Ģeotehniskā inženierizpēte (urbumu dziļums h-3,0m) | Urb. | 2 |
| 3. | Artēziskā urbuma “Zosna” tamponāža | kompl | 1 |
| 4. | Ūdenstorņa V-30m3 demontāža | kompl | 1 |
| 5. | Jauna artēziskā urbuma "Zosna" izbūve H-80m, q-1,5 l/s , t.sk. aizsargjoslas iežogojums, pieslēgums ūdensapgādei, elektroapgādei | kompl | 1 |
| 6. | Ūdens sagatavošanas stacija q-3,6m3/dnn būvniecība (tehnoloģiskais aprīkojums), ts.k. rūpnieciski ražotas ēkas uzstādīšana, hidroforu uzstādīšana, pieslēgums ūdensapgādei un elektroapgādei (50m attālumā atrodas tranformators), piebraucamā ceļa atjaunošana | kompl | 1 |
| 7. | Nosacīti tīrās kanalizācijas trases ar nogulšņu atdalītāju uzstādīšana | m | ~50 |
| 8. | Ūdensapgādes tīklu pārbūve | m | ~1000 |
| 9. | ŪSS teritorijas vertikālā planēšana un labiekārtošana |  |  |
| 10. | ŪSS elektroapgāde |  |  |

Projektējamo tīklu garumi uzrādīti indikatīvi.

**4. Papildus prasības būvprojekta risinājumiem**

4.1. Izpildītājs būvprojektu izstrādā atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK noteikumiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “ Ūdensapgādes būves”, Latvijas valsts standartu, un izsniegto tehnisko noteikumu prasībām.

4.2. Izpildītājs izveido lietu BIS sistēmā. Pasūtītājs sniedz pilnvarojumu tehnisko noteikumu saņemšanai un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

4.3. Izpildītajām jāiepazīstas ar esošo ūdenssaimniecības sistēmu un situāciju. Būvprojekta minimālā sastāvā jāpiedāvā tehniski un ekonomiski pamatoti risinājumi, kas konceptuāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4.4. Projektā iekļautajām ūdens sagatavošanas iekārtām jānodrošina ūdens kvalitātes rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

4.5. Būvprojektā jāparedz visu esošo ūdensvada patērētāju pārslēgumi uz jauno ūdensvadu, uz katra pievada pie zemes robežas paredzot pazemes tipa ventili un ūdens mērītāja aka ar attālinātā ūdens mērītāja uzstādīšanas iespēju.

4.6. Gadījumā ja pārslēdzot esošos ūdens patērētājus jāšķērso privātos īpašumus, Izpildītājs izstrādā zemes īpašumu saskaņojumu apgrūtinājuma shēmas, kuras ar Pasūtītāja līdzdalību saskaņojamas ar visiem zemes īpašniekiem.

4.7. Ūdensvada būvniecības metode projektā pamatā paredzama beztranšeju, atsevišķi posmi ja nav tehniska vai ekonomiska pamatojuma paredzami ar atklātās tranšejas metodi.

4.8. Būvprojektā iekļaut darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4.9. Būvniecības ieceri izskatīšanai un akceptam jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā. Akceptēto būvprojektu 2 papīrā veidā cietā vākā (akceptēto) un 1 digitālā veidā (pdf;dwg) iesniegt Pasūtītajam.

4.10.Būvdarbi projekta teritorijā saskaņā ar Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt visa bojātā seguma atjaunošanu.

4.11. Izpildītājam jāveic objekta autoruzraudzība. Tās ietvaros projekta autors veic būvniecības ieceres labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai konstatētas neatbilstības ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvniecības ieceres izmaiņu saskaņošanai.

Uzdevums precizējams objektā c. Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

5. Līguma priekšmets: Projekta “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads” izstrāde.

Līguma slēdzējs: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģ. nr. 42403000932. Adrese: birojs Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630. Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 16.30, otrdien no plkst. 8.00 līdz 18.30, piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.30. T. 64631056. E-pasts: [rnk@rnk.lv](mailto:rnk@rnk.lv)

**6.Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: līdz 2023. gada 22. septembrim.**

Kontaktpersona: SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" valdes loceklis Jānis Kravalis, t. 64631056

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" biroja adresē Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, kab. Nr. 10, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski parakstītu uz e-pastu: [rnk@rnk.lv](mailto:rnk@rnk.lv), vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji: viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN), darbu izpildes termiņš.

 8. Papildus informāciju var saņemt: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Brīvības iela 6, 1.stāvs, 10. kabinets. Tālr. 64631056.

Paziņojumu sagatavoja SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”